*HEADING
 PLATE WITH A PART THROUGH CRACK: LS6 ELEMENTS
*RESTART,WRITE
*NODE
*NGEN,NSET=ONY
*NGEN,NSET=FREE
*NGEN,NSET=TOP
*NSET,NSET=ONX
*NCOPY, OLD SET=TOP, NEW SET=BOTTOM,
CHANGE NUMBER=10000, REFLECT=LINE
*NSET,NSET=NALL
TOP,BOTTOM
*NSET,NSET=ONY,GENERATE
*NSET,NSET=ONX1
*MPC
TIE,ONX,ONX1
*ELEMENT,TYPE=S8R,ELSET=SHELLT
*ELGEN,ELSET=SHELLT
*ELCOPY, ELEMENT SHIFT=10000, OLD SET=SHELLT,
NEW SET=SHELLB,SHIFT NODES=10000
*ELEMENT,TYPE=LS6,ELSET=LS
*ELGEN,ELSET=LS
*ELSET,ELSET=SALL
SHELLT,SHELLB,LS
*ELSET,ELSET=SHELLS
SHELLT,SHELLB
*NORMAL
SALL,NALL,0.,0.,1.
*ELSET,ELSET=PRINT
*MATERIAL,NAME=A1
*ELASTIC
 30.E6,.3
*SHELL SECTION,ELSET=SHELLS,MATERIAL=A1
.75,3
*SHELL SECTION,ELSET=LS,MATERIAL=A1
.75,
*SURFACE FLAW,SIDE=POSITIVE
*ELSET,ELSET=TOPL
*ELSET,ELSET=BOTL
*MPC
QUADRATIC,203,201,205,209
QUADRATIC,207,201,205,209
QUADRATIC,211,209,213,217
QUADRATIC,215,209,213,217
QUADRATIC,218,217,219,221
QUADRATIC,220,217,219,221
QUADRATIC,222,221,223,225
QUADRATIC,224,221,223,225
QUADRATIC,1405,1401,1409,1417
QUADRATIC,1413,1401,1409,1417
QUADRATIC,1423,1421,1425,1429
QUADRATIC,1427,1421,1425,1429
QUADRATIC,1433,1429,1437,1445
QUADRATIC,1441,1429,1437,1445
QUADRATIC,1449,1445,1453,1461
QUADRATIC,1457,1445,1453,1461
QUADRATIC,10203,10201,10205,10209
QUADRATIC,10207,10201,10205,10209
QUADRATIC,10211,10209,10213,10217
QUADRATIC,10215,10209,10213,10217
QUADRATIC,10218,10217,10219,10221
QUADRATIC,10220,10217,10219,10221
QUADRATIC,10222,10221,10223,10225
QUADRATIC,10224,10221,10223,10225
QUADRATIC,11405,11401,11409,11417
QUADRATIC,11413,11401,11409,11417
QUADRATIC,11423,11421,11425,11429
QUADRATIC,11427,11421,11425,11429
QUADRATIC,11433,11429,11437,11445
QUADRATIC,11441,11429,11437,11445
QUADRATIC,11449,11445,11453,11461
QUADRATIC,11457,11445,11453,11461
*BOUNDARY
  ONY,1
  ONY,5,6
 4897,3
14897,3
10097,2
10097,4
*STEP
*STATIC
*CLOAD
 10025,1,0.,
10025,2,0.
10025,3,0.
10025,4,0.
10025,5,0.
10025,6,0.
 4801,4,-100.
 4809,4,-400.
*EL FILE
JK,
*END STEP