*HEADING
  POST OUTPUT
*POST OUTPUT,STEP=1
*EL PRINT,ELSET=METAL
 PEEQ,
 HFL,
 HFLM,
*EL FILE,ELSET=METAL
 HFL,
*NODE PRINT
 NT,
 RFL,
*NODE FILE,NSET=RSNODE
 RF,
*NODE FILE
 NT,