*HEADING
 HOMOGENEOUS TENSION  (Mohr-Coulomb Plasticity Model)
 Young's modulus / Cohesion (E/C) =.5, Friction angle Phi=30
*NODE
*NSET,NSET=RIGHT
*NSET,NSET=LEFT
*NSET,NSET=BOT
*ELEMENT,TYPE=CPE4R,ELSET=ALL
*SOLID SECTION,MATERIAL=A1,ELSET=ALL
*MATERIAL,NAME=A1
*DENSITY
 0.01,
*ELASTIC
 30.E3, 0.3
*MOHR COULOMB
*MOHR COULOMB HARDENING
*BOUNDARY
 LEFT,1
 BOT,2
**
*NSET,NSET=QA_TEST
*ELSET,ELSET=QA_TEST
 ALL
**
*AMPLITUDE, NAME=AMP-1
0.0, 0.0, 1.0, 1.0
**
*STEP,NLGEOM=YES
*DYNAMIC,EXPLICIT
 , 1.
*BOUNDARY,AMPLITUDE=AMP-1
 RIGHT,1,,30.
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT, NSET=QA_TEST
 U
*NODE OUTPUT
 RF
*ELEMENT OUTPUT
 S,PEEQ
*OUTPUT,HISTORY,VARIABLE=PRESELECT
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=QA_TEST
 MISES,PRESS,PEEQ
*END STEP