*HEADING
 EXPLOSIVELY LOADED CYLINDRICAL PANEL:  4 x 8 SQUARE MESH STRI65
**
*RESTART,WRITE,FREQUENCY=50
***PREPRINT,ECHO=NO,MODEL=NO,HISTORY=NO
**
*NODE
*NGEN,NSET=EDGEA,LINE=C
*NGEN,NSET=EDGEB,LINE=C
*NFILL
EDGEA,EDGEB,32,200
*NSET,NSET=EDGEC,GENERATE
*NSET,NSET=EDGED,GENERATE
*ELEMENT,TYPE=STRI65
**1, 1,5,401,3,203,201
**2, 5,405,401,205,403,203
*ELGEN,ELSET=SHELL
**1,  8,4,4, 16,400,200
**2,  8,4,4, 16,400,200
*BOUNDARY
EDGEA,ENCASTRE
EDGEB,ENCASTRE
EDGEC,ENCASTRE
EDGED,XSYMM
*SHELL SECTION,ELSET=SHELL,MATERIAL=ALUMINUM
.125,
**
*MATERIAL,NAME=ALUMINUM
*ELASTIC
10.5E6,0.333
*PLASTIC
4.4E4,
*DENSITY
2.5E-4,
**
*NSET,NSET=BLAST1,GENERATE
** 1,5201,200
***NSET,NSET=BLAST3,GENERATE
** 3,5203,400
*NSET,NSET=BLAST5,GENERATE
** 5,5205,200
***NSET,NSET=BLAST7,GENERATE
** 7,5207,400
*NSET,NSET=BLAST9,GENERATE
** 9,5209,200
***NSET,NSET=BLAST11,GENERATE
**11,5211,400
*NSET,NSET=BLAST13,GENERATE
**13,5213,200
***NSET,NSET=BLAST15,GENERATE
**15,5215,400
*NSET,NSET=BLAST17,GENERATE
**17,5217,200
*INITIAL CONDITIONS,TYPE=VELOCITY
BLAST1, 3,-5650.
**BLAST3, 3,-5638.
BLAST5, 3,-5575.
**BLAST7, 3,-5502.
BLAST9, 3,-5407.
**BLAST11,3,-5288.
BLAST13,3,-5146.
**BLAST15,3,-5983.
BLAST17,3,-4893.
BLAST1, 1,-0.
**BLAST3, 1,-370.
BLAST5, 1,-737.
**BLAST7, 1,-1102.
BLAST9, 1,-1463.
**BLAST11,1,-1816.
BLAST13,1,-2162.
**BLAST15,1,-2499.
BLAST17,1,-2825.
**
*NSET,NSET=ABC
*ELSET,ELSET=ABC
*STEP,INC=1000,NLGEOM
*DYNAMIC,HAFTOL=1.E10
1.E-6,4.E-4,,4.E-4
*MONITOR,NODE=3201,DOF=3
*EL PRINT,FREQUENCY=500
 S,
 E,
*NODE PRINT,FREQUENCY=50,NSET=ABC
 U,
 V,
*ENERGY PRINT,FREQUENCY=5
*NODE FILE,NSET=ABC
 U,V
*EL FILE,ELSET=ABC,FREQUENCY=10
 E,ER,ERP
*ENERGY FILE,FREQUENCY=50
*OUTPUT,HISTORY,FREQ=1
*NODE OUTPUT,NSET=ABC
 U,V
*OUTPUT,HISTORY,FREQUENCY=10
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=ABC
 E,ER,ERP
*OUTPUT,HISTORY,FREQUENCY=50
*ENERGY OUTPUT,VARIABLE=ALL
*END STEP
*STEP,INC=250,NLGEOM
*DYNAMIC,HAFTOL=1.E10,INITIAL=NO
4.E-6,1.E-4,,1.E-4
*END STEP