*HEADING
Mohr-Coulomb, C3D8 element, Uniaxial Compression
*IMPORT, UPDATE=NO,STATE=YES,step=1
ALLE
*BOUNDARY
 1,PINNED
 2,2
 5,2
 6,2
 4,1
 5,1
 8,1
 2,3
 3,3
*STEP
*dynamic, explicit
   ,1.0e-6
*DLOAD
 1,P2,5000.
 1,P3,5000.
*output,field
*node output
 u
*element output
 press,mises,peeq,s
*output,history
*element output,elset=alle
 press,mises,peeq,s
*END STEP
*STEP
*dynamic,explicit
 ,20.
*amplitude, name=amp-1
 0.0,0.0,20.,1.0
*BOUNDARY,amplitude=amp-1
 7,3,,-.2
 5,3,,-.2
 6,3,,-.2
 8,3,,-.2
*END STEP