*HEADING
 Mohr-Coulomb, C3D8 element, Shear Test
*IMPORT, UPDATE=NO,STATE=YES,step=1
ALLE
*BOUNDARY
 1,PINNED
 2,PINNED
 3,PINNED
 4,PINNED
 5,1
 5,3
 6,1
 6,3
 7,1
 7,3
 8,1
 8,3
*STEP,NLGEOM=NO
*dynamic, explicit
   ,1.0e-5
*DLOAD
 1,P2,5000.
 1,P3,5000.
*output,field
*node output
 u
*element output
 press,mises,peeq,s
*output,history
*element output,elset=alle
 press,mises,peeq,s
*END STEP
*STEP, NLGEOM=NO
*dynamic,explicit
 ,20.
*amplitude, name=amp-1
 0.0,0.0,20.,1.0
*BOUNDARY,amplitude=amp-1
 7,2,,.5
 5,2,,.5
 6,2,,.5
 8,2,,.5
*END STEP