*HEADING
 Mohr-Coulomb, C3D8 element, Hydrostatic Tension
*IMPORT, UPDATE=NO,STATE=YES, step=1
ALLE
*BOUNDARY
 1,PINNED
 2,2
 5,2
 6,2
 4,1
 5,1
 8,1
 2,3
 3,3
*STEP
*dynamic,explicit
 ,10.
*amplitude, name=amp-1
 0.0,1.0,10.,1.0
*BOUNDARY,amplitude=amp-1
 7,1,3,.08
 2,1,,.08
 3,1,,.08
 6,1,,.08
 3,2,,.08
 4,2,,.08
 8,2,,.08
 5,3,,.08
*output,field
*node output
 u
*element output
 press,mises,peeq,s
*output,history
*element output,elset=alle
 press,mises,peeq,s
*END STEP