*HEADING
 Mohr-Coulomb, CPE4R element Triaxial Stress (inhomogeneous)
*IMPORT, UPDATE=NO,STATE=YES,step=1
ALLE
*BOUNDARY
 1,PINNED
 2,2
 4,1
*STEP, nlgeom=no
*dynamic, explicit
   ,1.0e-5
*DLOAD
 1,P2,5000.
 1,P3,5000.
*output,field
*node output
 u
*element output
 press,mises,peeq,s
*output,history
*element output,elset=alle
 press,mises,peeq,s
*END STEP
*STEP,nlgeom=no
*dynamic, explicit
 ,20.
*amplitude, name=amp-1
 0.0,0.0,20.,1.0
*BOUNDARY,amplitude=amp-1
 3,2,,-.4
 4,2,,-.4
 2,1,,.1
 3,1,,.5
*END STEP