*HEADING
  POST OUTPUT
*POST OUTPUT,STEP=1
*NODE PRINT,NSET=PORN
RVF,
RVT,
*EL PRINT
POR,
VOIDR,
GELVR,
FLUVR,
*NODE FILE,NSET=OUTN
POR,
RVF,
RVT,
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT,NSET=OUTN
POR,
RVF,
RVT,
*EL FILE,ELSET=OUTE
SAT,
POR,
VOIDR,
GELVR,
FLUVR,