*HEADING
Import of MCTC S2X: input for X
*IMPORT, UPDATE=NO, STATE=YES, STEP=1
C3D_1
*IMPORT ELSET
C3D_1
*IMPORT NSET
QA_TEST_ALLNODES,nx0,ny0,nz0,nx1,nz1
**
*amplitude, name=amp-2, smooth=.01
 0.0,1.0,1.,-1.0
**
*STEP
*dynamic,explicit
 ,1.
*boundary
nx0,1,1
ny0,2,2
nz0,3,3
*BOUNDARY,amp=amp-2
nz1,3,3,0.1
*output,field,num=5
*node output
 u
*element output,ELSET=C3D_1
s,peeq,peeqt
*output,history
*element output,ELSET=C3D_1
peeq,peeqt,pener
*END STEP