*IMPORT,UPDATE=YES,STATE=YES
LIN,HYP,EXP
*RESTART,WRITE
*PREPRINT, MODEL=YES
*STEP,NLGEOM,INC=20
*STATIC,DIRECT
1.,20.
*BOUNDARY
FACE1,3
FACE3,2
FACE6,1
FACE4,1,1,.07
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
U,RF
*ELEMENT OUTPUT
S,PEEQ,PE
*OUTPUT,HISTORY
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=ALLE
S,PEEQ,PE,PENER
*END STEP