*HEADING
Import of MCTC X2S: input for S
*IMPORT, UPDATE=NO, STATE=YES, STEP=1
C3D_1
*IMPORT ELSET
C3D_1
*IMPORT NSET
QA_TEST_ALLNODES,nx0,ny0,nz0,nx1,nz1
**
*STEP,nlgeom=yes,inc=100
*static
0.1,1
*BOUNDARY
nx0,1,1
ny0,2,2
nz0,3,3
nz1,3,3,-0.1
*print,solve=no
*OUTPUT, FIELD,freq=100
*ELEMENT OUTPUT
S,PEEQ,PEEQT
*NODE OUTPUT
U,
*OUTPUT,HISTORY
*element output,elset=c3d_1
peeq,peeqt,pener
*END STEP