*IMPORT,UPDATE=NO,STATE=YES
EALL
*RESTART,WRITE
*EQUATION
 FACE14,1,1,NDISP1,1,-1
*PREPRINT, MODEL=YES
*BOUNDARY
 FACE11,3
 FACE13,2
 FACE16,1
*STEP,NLGEOM
*STATIC
5.0e-4,1.0e-2,,5.0e-4
*BOUNDARY
 NDISP,1,1,1.0
*OUTPUT,FIELD, FREQ=0
*OUTPUT, HISTORY, VARIABLE=PRESELECT
*ELEMENT OUTPUT, ELSET=EALL
 S11, LE11, NE11, ENER
*NODE OUT, NSET=NDISP
 RF1
*ENERGY OUTPUT
 ALLDMD
*EL PRINT
DGP,
SENER,
*NODE PRINT,NSET=NDISP
U1,RF1
*END STEP