*IMPORT,UPDATE=NO,STATE=YES
LIN,HYP,EXP
*RESTART,WRITE,NUMBER INTERVAL=40,TIME MARKS=YES
*PREPRINT, MODEL=YES
*BOUNDARY,TYPE=VELOCITY
FACE1,3
FACE3,2
FACE6,1
*STEP
*DYNAMIC,EXPLICIT
,1.
*BOUNDARY,TYPE=VELOCITY
FACE4,1,1,0.02
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
U,RF
*ELEMENT OUTPUT
S,PEEQ,PE
*OUTPUT,HISTORY
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=ALLE
S,PEEQ,PE,PENER
*END STEP