*IMPORT,UPDATE=NO,STATE=YES
EALL
*RESTART,WRITE,NUMBER INTERVAL=40,TIME MARKS=YES
*EQUATION
 FACE14,1,1,NDISP1,1,-1
*PREPRINT, MODEL=YES
*BOUNDARY,TYPE=VELOCITY
 FACE11,3
 FACE13,2
 FACE16,1
*STEP
*DYNAMIC,EXPLICIT
,1.0e-2
*BOUNDARY,TYPE=VELOCITY
NDISP,1,1,-0.5e2
*OUTPUT,HISTORY,VARIABLE=PRESELECT,time interval=5.e-4
*NODE OUTPUT,NSET=NDISP
U1,RF1
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=EALL
 S11, LE11, NE11, ENER
*END STEP