*ELEMENT, TYPE=B31, ELSET=rear_susp_leaf_springs
*BEAM GENERAL SECTION, ELSET=rear_susp_leaf_springs,DENSITY=3.5765e-009,rotary inertia=isotropic
 2000.0000, 104200.0000,     0.0000, 1070000.0000, 334000.0000
 0,1,0
<youngModulus>,<shearModulus>
***ELEMENT, TYPE=B31, ELSET=rear_susp_leaf_springs_hinge
**   54781,   821015,   821006
**   54782,   821016,   821005
**   54793,   821023,   821031
**   54794,   821022,   821032
***BEAM GENERAL SECTION, ELSET=rear_susp_leaf_springs_hinge,DENSITY=3.5765e-009,rotary inertia=isotropic
** 2000.0000, 104200.0000,     0.0000, 1070000.0000, 334000.0000
** 1,0,0
**<youngModulus>,<shearModulus>
*nset,nset=beam_nodes,generate
***nset,nset=beam_nodes
**821031, 821032
*elset,elset=everything_rear_susp_leaf_springs
rear_susp_leaf_springs,
**rear_susp_leaf_springs_hinge,
**